附件

**采购项目内容及要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 图示 | 备注 |
| 1 | 埋地手摇升降排球柱 | 副 | 1 |  | 参数：立柱Φ90mm变Φ75mm钢管，手摇升降 |
| 2 | 大型滑滑梯 | 台 | 1 |  | 630cm\*400cm\*280cm |
| 3 | 高低杠 | 副 | 1 |  | 主立柱管材直径114mm,立柱管材的壁厚≥3.0mm，承载横梁直径28mm，,所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后采用粉末喷涂表面,涂层厚度70—80um，铅笔硬度达2H+,粉末配方不含有毒元素。防水管口盖，防盗防锈、防松螺母、螺钉。直埋安装，埋地深度不低于50cm； 供货时提供产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准的检测报告。 |
| 4 | 儿童室外运动器材1 | 副 | 4 |  | 供货时提供产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》标准的检测报告。 |
| 5 | 儿童室外运动器材2 | 副 | 6 |  | 产品尺寸：90\*50\*100cm；供货时提供产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准的检测报告。 |
| 6 | 羽毛球场架 | 副 | 2 |  | 产品型号： TB-X12 |
| 7 | 户外敲击音乐打击鼓设备 | 个 | 2 |  | 产品名称： 户外敲击音乐打击鼓设备产品型号： HK-A01、HK-I03；供货时提供产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准的检测报告。 |
| 8 | 秋千 | 个 | 2 |  | 产品名称：动物六座手推转椅产品尺寸：190\*150cm；供货时提供产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准的检测报告。 |
| 9 | 室内滑滑梯 | 个 | 1 |  | 产品名称：木质滑滑梯攀爬组合玩具产品尺寸：600\*320\*245cm |
| 10 | 室内浪桥 | 个 | 1 |  | 供货时提供产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准的检测报告。 |