
用户需求书

（一）项目概况
采购清单
	序号
	货物标的名称
	数量
	单位
	预算金额（元）
	备注

	1
	户外大容量应急移动电源
	2
	台
	17000.00
	拒绝进口

	2
	智能会议电视
	1
	套
	4800.00
	拒绝进口

	3
	便携式水陆两用漏电探测仪
	3
	台
	9600.00
	拒绝进口



（二）技术要求
说明： 
[bookmark: _Hlk72585069]1、涉及区间的参数，除特别注明以外，产品参数区间与招标要求不一致的均视为负偏离。例：区间要求为 0-20ML,只要响应的不是“0-20ML”，如投标文件响应为 0-15ML 、0-21ML 、1-12ML 、 9-20ML 、6-21ML 、9ML 等情形均视为负偏离。
    2、招标技术要求出现“不少于”“不低于”“不大于”“不超过”“至少”“至多”要求的，均包含本数，“大于”“小于”“低于”“超过”不含本数。
	序号
	货物名称
	技术要求
	备注

	1
	户外大容量应急移动电源
	1. 电池类型：磷酸铁锂，安全稳定、循环寿命长，适合长期储备；
2. 额定容量：≥16000Wh和≥4000Wh大功率持续输出；
3. 输出接口：支持220V交流输出、多口USB快充、Type‑C快充，可多设备同时供电；
4. 防护等级：IP54及以上，防尘、防水、防震，适应雨天、野外、工地环境；
5. 工作环境：-20℃～60℃耐温，高低温环境可正常启停；
6. 具备过充、过放、过载、短路、稳压多重保护，带电量数显；
	

	2
	智能会议电视
	1.尺寸:43-45寸
2.分辨率:4k
3.面板类型:ips技术，广视角液晶玻璃基板，硬屏
4.刷新率:60-120Hz
5.亮度:400nits以上
6.屏显素质:1600万色数，100%sRGB，对比度1200:1，88%NTSC，10bit
7.接口:USB扩展/充电，DP+HDMI输入，耳机/音频输出
8.壁挂规格:200*200mm
9.其他参数:内置电源，内置音响设备，内置视频摄像头。
	

	3
	便携式水陆两用漏电探测仪
	1.电压范围：AC 120V/60Hz、220V～110kV/50
2.探测频率：20Hz～100Hz（适配50/60Hz工频）
3.探测距离：低档≥1m；高档≥2m
4.防护等级：IP68，水下1.5m~2m可连续工作1~2小时
5.工作温度：-25℃～60℃
6.重量：≤250g（含电池）
7.尺寸：约140×70×30mm（不含天线）
8.定位：北斗+GPS双模定位
9.连续工作：≥10h；待机≥40h
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