
用户需求书

（一）项目概况
采购清单
	序号
	货物标的名称
	数量
	单位
	预算金额（元）
	备注

	1
	橡皮艇
	6
	艘
	45000.00
	拒绝进口



（二）货物明细
	序号
	货物名称
	单位
	数量

	1
	橡皮艇
	艘
	6


（3） 技术要求
说明： 
1、带“▲”指标项为需提供证明材料复印件并加盖投标人公章。
[bookmark: _Hlk72585069]2、涉及区间的参数，除特别注明以外，产品参数区间与招标要求不一致的均视为负偏离。例：区间要求为 0-20ML,只要响应的不是“0-20ML”，如投标文件响应为 0-15ML 、0-21ML 、1-12ML 、 9-20ML 、6-21ML 、9ML 等情形均视为负偏离。
    3、招标技术要求出现“不少于”“不低于”“不大于”“不超过”“至少”“至多”要求的，均包含本数，“大于”“小于”“低于”“超过”不含本数。
	序号
	货物名称
	技术要求
	备注

	1
	橡皮艇
	▲1.外长3800±50mm，外宽1770mm±30mm，船高≤529mm。提供检测报告复印件（需加盖投标人公章）；
▲2.艇身材质：PVC夹网材质，拉伸强度≥3300N，拉断伸长率≥25%，顶破强力＞8000N，磨损量≤0.5cm³。具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件（需加盖投标人公章）；
▲3.承载：将橡皮艇放入水中，艇内放入≥700kg配重，艇未出现断裂、裂纹、撕裂等现象，艇未翻转和下沉。提供中国船级社检验证书复印件（需加盖投标人公章）；
▲4.安全要求：干舷≥285mm，静态稳性≥10°提供检测报告复印件（需加盖投标人公章）；
▲5.耐压性：浮囊充气至40kPa，静放5min，无异常；龙骨充气至40kPa，静放5min，无异常。具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件（需加盖投标人公章）；
▲6.气密性：浮囊充气至40kPa，静放120min，剩余压力≥36kPa，龙骨充气至20kPa，静放15min，剩余压力≥18kPa。具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件（需加盖投标人公章）；
7.艇底结构：船底深V型设计，两侧大带以下粘贴PVC耐磨条。
8.底板材质：防滑铝合金材质，并由阳极氧化的铝合金纵梁加固。 
9.性能要求：空载状态，航速≥9km/h时，左转直径≤3.5m，右转直径≤3.5m。 
10.艇体工艺：热风技术；保证防汛艇的气密性，增加了剥离强度和耐撕扯能力强。
11.配置：铝合金底板1套、铝合金划桨2支、脚踏充气泵1个、维修工具1套、使用说明书1本，合格证1张。
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