
用户需求书

（一）项目概况
采购清单
	序号
	货物标的名称
	数量
	单位
	预算金额（元）
	备注

	1
	户外大容量应急移动电源
	1
	台
	12000.00
	拒绝进口

	2
	户外大容量应急移动电源
	1
	台
	5000.00
	拒绝进口

	3
	智能会议电视
	1
	套
	4800.00
	拒绝进口

	4
	便携式水陆两用漏电探测仪
	3
	台
	9600.00
	拒绝进口



（二）技术要求
说明： 
[bookmark: _Hlk72585069]1、涉及区间的参数，除特别注明以外，产品参数区间与招标要求不一致的均视为负偏离。例：区间要求为 0-20ML,只要响应的不是“0-20ML”，如投标文件响应为 0-15ML 、0-21ML 、1-12ML 、 9-20ML 、6-21ML 、9ML 等情形均视为负偏离。
    2、招标技术要求出现“不少于”“不低于”“不大于”“不超过”“至少”“至多”要求的，均包含本数，“大于”“小于”“低于”“超过”不含本数。
	序号
	货物名称
	技术要求
	备注

	1
	户外大容量应急移动电源
	一、功率
1. 额定AC功率：≥9500W
2. 峰值功率：
3. AC波形：纯正弦波（必须，电机/变频家电安全）
4.AC电压/频率：220V/50Hz（国标）
二、电池与容量
1.电芯类型：磷酸铁锂LiFePO4（循环3000+次、安全、耐低温）
2.容量Wh：16000W级≥16000Wh（16度电）；
3.标称电压：48V/51.8V/96V（高压平台效率更高）
4.循环寿命：≥3000次（剩余80%）
5.工作温度：充电0–45℃；放电-20–45℃（户外低温很重要）
三、充电速度
1. 市电AC快充：≥1500W；2000W级1.5–2小时满；3000W级≤3小时
2. 双向逆变：无需适配器直充（优先）
3. 太阳能输入：MPPT 500–1000W，电压范围12–60V，效率≥95%
4.车充输入：12V/24V，≥8A（行车补电）
四、输出接口（够用、不将就）
1. AC五孔：≥3个
2.USB‑C（PD）：≥1口×100W（笔记本快充）
3.USB‑A：≥2口×22.5W（手机快充）
五安全与保护
1.BMS：过充/过放/过流/短路/过温/均衡保护
2.散热：智能温控风扇，满载噪音≤45dB
3.认证：CE/RoHS/UN38.3（航空/物流合规）
4. 质保：≥5年；优选10年（磷酸铁锂标配）
5.提供具有资质的第三方出具的检测报告。
六、便携与做工（户外实用）
1. 重量：100–120kg
2.尺寸：约700×400×400mm
3.结构：阻燃ABS+铝合金护角、滚轮
	

	2
	[bookmark: _GoBack]户外大容量应急移动电源
	一、功率
1. 额定AC功率：≥3500W
2. 峰值功率：
3. AC波形：纯正弦波（必须，电机/变频家电安全）
4.AC电压/频率：220V/50Hz（国标）
二、电池与容量
1.电芯类型：磷酸铁锂LiFePO4（循环3000+次、安全、耐低温）
2.容量Wh：4000W级≥4000Wh（4度电）；
3.标称电压：48V/51.8V/96V（高压平台效率更高）
4.循环寿命：≥3000次（剩余80%）
5.工作温度：充电0–45℃；放电-20–45℃（户外低温很重要）
三、充电速度
1. 市电AC快充：≥1500W；2000W级1.5–2小时满；3000W级≤3小时
2. 双向逆变：无需适配器直充（优先）
3. 太阳能输入：MPPT 500–1000W，电压范围12–60V，效率≥95%
4.车充输入：12V/24V，≥8A（行车补电）
四、输出接口（够用、不将就）
1. AC五孔：≥3个
2.USB‑C（PD）：≥1口×100W（笔记本快充）
3.USB‑A：≥2口×22.5W（手机快充）
五安全与保护
1.BMS：过充/过放/过流/短路/过温/均衡保护
2.散热：智能温控风扇，满载噪音≤45dB
3.认证：CE/RoHS/UN38.3（航空/物流合规）
4. 质保：≥5年；优选10年（磷酸铁锂标配）
5.提供具有资质的第三方出具的检测报告。
六、便携与做工
1. 重量：30–40kg
2.尺寸：约700×400×400mm
3.结构：阻燃ABS+铝合金护角、滚轮
	

	3
	智能会议电视
	1.尺寸:43-45寸
2.分辨率:4k
3.面板类型:ips技术，广视角液晶玻璃基板，硬屏
4.刷新率:60-120Hz
5.亮度:400nits以上
6.屏显素质:1600万色数，100%sRGB，对比度1200:1，88%NTSC，10bit
7.接口:USB扩展/充电，DP+HDMI输入，耳机/音频输出
8.壁挂规格:200*200mm
9.其他参数:内置电源，内置音响设备，内置视频摄像头。
	

	4
	便携式水陆两用漏电探测仪
	一、探测参数
电压范围：AC 120V/60Hz、220V～110kV/50​
探测频率：20Hz～100Hz（适配50/60Hz工频）
探测距离：低档≥1m；高档≥2m
- 探测角度：≥160°
二、防护与环境
防护等级：IP68，水下1.5m~2m可连续工作1~2小时
工作温度：-25℃～60℃
重量：≤250g（含电池）
尺寸：约140×70×30mm（不含天线）
三、报警与显示
报警方式：声光+震动；预警≥90dB；强警≥105dB
屏幕：1.3~1.8英寸LCD/OLED，显示电量、电场强度、定位信息
定位：北斗+GPS双模定位
附加功能：SOS一键求救、LED照明
四、电源
电池：7.4V/1500mAh 聚合物锂电池
连续工作：≥10h；待机≥40h
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