附件1

**采购物品清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品名称** | **参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 食用农产品承诺达标合格证在线贴标机 | 机器额定电压：220V；  标站数量：1个；  适合产品：袋子包装物；  产能要求：不少于30米/分钟或1000-4000D/H；  标签损耗率≤0.5‰；  贴标左右偏差及合格率≤±5mm99.7%；  贴标上下偏差与合格率≤±0.5mm99.7%；  适合尺寸：支持标签最大高度180mm；  保修期：一年内产品出现由非使用方造成的问题供应商无条件免费调换。  每台配套卷式标签5万枚 | 台 | 3 |
| 2 | 手持式食用农产品承诺达标合格证贴标机及配套耗材 | 产品重量：小于450g；  产品尺寸：不超过29\*7\*12cm；  适合标签的高度：20-60mm；  适合标签宽度:18-75mm；  卷纸内径：大于25mm  卷纸外径：小于100mm  每台配套卷式标签2.5万枚 | 台 | 5 |
| 3 | 生蚝专用承诺达标合格证标签 | 定制样式；  防水材质制作，无法撕烂，适用冷藏环境。 | 枚 | 20000 |
| 4 | 青蟹专用承诺达标合格证专用吊牌 | 定制样式；  防水材质制作，无法撕烂，适用冷藏环境。 | 枚 | 30000 |

注：投标单位可选用相当于或优于以上技术要求的产品。