**附件3：投标人资格要求**

**附录1 资格审查条件(资质最低要求)**

|  |
| --- |
| 施工企业资质等级要求 |
| 资质条件：  具备建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包三级（或以上）资质的独立法人单位。 |
| 安全生产资格：  投标人应具有效期内安全生产许可证。 |

**附录2 资格审查条件(财务最低要求)**

|  |
| --- |
| 财 务 要 求 |
| 1、企业净净资产(总资产-总负债)不少于 800万元人民币；  2、营运资本（流动资产－流动负债）不少于400万元人民币；  3、最近三年的年平均营业总收入不少于1500万元人民币；  4、最近三年至少有2年盈利。 |

注：1、营运资本是按2016年度经审计的财务报表计算得出。

2、提供2014年至2016年度经审计的财务报表复印件。

**附录3 资格审查条件(业绩最低要求)**

|  |
| --- |
| 业 绩 要 求 |
| **近5年内，完成类似工程1项。**  说明：  1）近5年是指2013年03月至投标文件递交截止之日。  2）类似工程是指：单项合同造价150万元（或以上）新建（或改建、扩建、路面改造、路面大修等）三级（或以上）公路工程的施工业绩。   1. 业绩计算以项目交工验收报告（或未进行交工验收而一次性进行竣工验收）或质量监督机构对参建单位签发的工作综合评价等级证书签发时间之日为计算时间。 |

注:业绩须附中标通知书和合同协议书、由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参加单位签发的工作综合评价等级证书的复印件，工程质量等级评定达到合格。

**附录4 资格审查条件(信誉最低要求)**

|  |
| --- |
| 信 誉 要 求 |
| 1、投标人没有处于被责令停业，财务被接管、冻结、破产状态；  2、投标人没有被交通运输部、住建部、广东省交通运输厅通报且取消相应投标资格（处于有效期内）；  3、投标人没有涉及正在诉讼的案件，或虽涉及正在诉讼的案件但经评审委员会认定不会对承担本项目造成重大影响。  4、投标人在最新年度广东省公路水运工程施工企业信用评价中，信用等级未被评为 **D** 级；初次进入且无广东省最新年度信用评价等级的，在最新一年度全国综合评价结果中未被评为D级。  5、近三年没有因行贿犯罪而被判决的行为：  （一）投标人、投标人的法定代表人近三年内没有因行贿犯罪而被人民法院判决、裁定生效的行为。  （二）投标文件中拟委任的项目经理、项目总工程师近三年内没有因行贿犯罪而被判刑的行为。  以上投标人、投标人的法定代表人、项目经理、项目总工程师行贿犯罪行为的查询以投标人或者招标人所在地检察机关提供的查询结果为证明材料。对投标人伪造、涂改查询结果证明材料的，一经发现将向相关检察机关进行举报，并按提供虚假材料而否决其投标，按不良投标行为予以公告。  注：  1)投标人向投标人或者招标人所在地检察机关申请，并由检察机关出具书面结果告知函。  2)近3年是指2015年03月01日至发布招标公告之日。 |

注：1、投标人不满足以上条件之一者，资格审查不通过。

2、投标人须按第八章《投标文件格式》的要求如实填报并附证明资料，以及提供近三年投标人、投标人的法定代表人、项目经理、项目总工程师行贿犯罪行为的查询（以投标人或者招标人所在地检察机关提供的查询结果为证明材料）。投标人应如实填写本表，如果被证实有故意隐瞒等情况且影响其投标资格的，立即取消其投标或中标资格。

**附录5 资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| 项目经理 | 1 | 公路或路桥工程专业工程师（或以上职称），担任过1个或以上类似工程项目经理，并持有行政主管部门颁发的公路工程二级或以上（省外企业为一级建造师）（不含临时）注册建造师任职资格证书，具有交通运输主管部门颁发的有效安全生产“三类人员”B类证书，年龄不超过 55 周岁。 |
| 项目总工程师 | 1 | 公路或路桥工程专业工程师（或以上职称），担任过1个或以上类似工程项目总工，具有交通运输主管部门颁发的有效安全生产“三类人员”B类证书，年龄不超过 55 周岁。 |

注：1.上述工作时间以表(三)填入的第一个项目经历的起始时间为准。

2.附录 5 所要求人员须按招标文件的资格审查资料表(三)的要求附有效的证明材料，所有证明材料均须与身份证上的信息一致，否则视为无效证明材料。

**附录6 资格审查条件(主要机械设备和试验检测设备)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格、功率、及容量 | 单位 | 最低数量要求 |
| 1 | 平地机 | ≥180KW | 台 | 1 |
| 2 | 振动压路机 | ≥18T | 台 | 1 |
| 3 | 装载机 | ≥2m3 | 台 | 2 |
| 4 | 挖掘机 | ≥1.0m3 | 台 | 2 |
| 5 | 推土机 | ≥90KW | 台 | 2 |
| 6 | 汽车吊机 | ≥30T | 台 | 1 |
| 7 | 自卸汽车 | 10m3 | 台 | 8 |
| 8 | 发电机组 | 500KW | 组 | 1 |
| 9 | 洒水车 | 6000L | 辆 | 1 |
| 10 | 混凝土搅拌运输车 | ≥6m3 | 辆 | 3 |
| 11 | 混凝土搅拌站（自动计量） | ≥40m3/h | 座 | 1 |
| 12 | 稳定土厂拌设备 | ≥50T/m | 套 | 1 |
| 13 | 冲击钻 |  | 台 | 1 |
| 14 | 压力机 | 2000KN | 台 | 1 |
| 15 | 针片状规准仪 |  | 台 | 1 |
| 16 | 水准仪 | SD3 | 台 | 2 |
| 17 | 全站仪 |  | 台 | 1 |
| 18 | 砼坍落度仪 |  | 台 | 1 |
| 19 | 水泥稠度仪 |  | 台 | 1 |
| 20 | 烘箱 |  | 台 | 1 |
| 21 | 电子天平 | 5000G1g、3000G0.1g、200G0.01g | 台 | 各1 |
| 22 | 标准养护箱 |  | 台 | 1 |
| 23 | 砼振动台 |  | 台 | 1 |
| 24 | 回弹仪 |  | 台 | 1 |

注：1、投标人应保证主要设备可以正常使用。

2、主要机械设备和试验检测设备在投标阶段无需提供购货发票等，若投标单位中标，招标人在施工单位进场施工时可根据清单对主要机械设备和试验检测设备进场情况核查。

3、招标人有权根据标段的工程特点、工程量及工程进度情况要求增加相应的施工设备，由此不存在索赔问题。