2025年03月县级饮用水水源地水质情况

| 监测日期 | 水 域 | 断面名称 | 所属地区及用途 | 性质 | 取水量  （万立方米） | 考核  要求 | 水质  现状 | 结果  评价 | 主要超标项目  (超标倍数) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-03-02 | —— | 石花山水库 |  |  |  | Ⅲ类 | - | - | —— |
| 2025-03-02 | —— | 塘田水库 | 台山市自来水有限公司吸水点 | 在用 | 183.5896 | Ⅲ类 | - | - | —— |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注1： “水域”，如果是湖库的填“——”；

注2：“所属地区及用途”填吸水点名称，如西江水厂吸水点，没名字的填“镇级水源吸水点”

注3：所有饮用水源按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 Ⅲ类标准评价，注意湖库总磷标准为0.05mg/L。

注4：取水量为当月取水量